体视显微镜XTT（双目、定倍）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XTT体视显微镜是一种具有立体感的显微镜,主要用途如下：
1、作为动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、地质学和皮肤病学等的研究和解剖工具。
2、作纺织工业中原料及棉毛织物的检验。
3、在电子工业中，作电子元器件的生产、加工、装配工具。
4、对各种金属材料的裂缝构成，气孔腐蚀情况的检查。
5、在制造小型精密零件时作观察工具，微型工业装配等。
6、对透镜、棱镜或其它精密刻度的质量检查。
7、对文书纸币的真假判断。
8、选购环形灯可作上照明，向下均匀照明。
 
二、技术规格
1、放大倍数、工作距离及视场直径
	目 镜
	总 倍 数
	工作距离
（mm）

	
	视 场 直 径（mm）
	

	6.3X
	4X
	6.3X
	10X
	16X
	25X
	100

	
	44
	28
	17.5
	11
	7
	

	25X
	16X
	25X
	40X
	63X
	100X
	100

	
	12.5
	8
	5
	3
	2
	



2、大物镜有效孔径：36mm
3、观察筒：铰连式双目观察筒
4、曈距：55mm-75mm
5、照明系统：自然光照明
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单 位
	数 量

	1
	XTT体视显微镜
	台
	1

	2
	6.3X目镜
	对
	1

	3
	25X目镜
	对
	1

	4
	塑料防护目罩
	对
	1

	5
	黑白台板
	块
	1

	6
	产品使用说明书
	份
	1

	7
	产品合格证明
	份
	1

	8
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTT.html
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