偏光显微镜BM-60XCC（电脑、透反射）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-60XCC 电脑透反射偏光显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校zui常用的专业实验仪器之一，近年来，随着光学技术的不断进步，作为光学仪器的偏光显微镜，其应用也越来越广阔，BM-60XCC电脑透、反射偏光显微镜就是非常适用的产品，可供广大用户作单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察以及显微镜摄影，配置有石膏λ片、云母1/4试片、石英楔子和移动尺等附件，是一组具有较完备功能和良好品质的新型产品。
 
本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式三目镜筒30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放 大 倍 数
	目视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ20mm

	网格目镜
	10X
	Φ20mm

	十字目镜
	10X
	Φ20mm

	分划目镜
	10X
	Φ20mm



2、物镜：
	类别
	放大倍数
	数值孔径（NA）
	盖玻片厚度

	无限远平场消色差无应力物镜
	4X
	0.10
	-

	
	10X
	0.25
	-

	
	20X
	0.40
	-

	
	40X
	0.65
	0.17mm

	
	60X
	0.85
	0.17mm



3、物镜和目镜配合倍率表：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	10X
	1X
	40X

	10X
	
	
	100X

	20X
	
	
	200X

	40X
	
	
	400X

	60X
	
	
	600X



4、观察筒：三目观察镜筒
5、机械筒长：无限远系统(∞)
6、瞳距：55-75mm
7、转换器：五孔中心可调
8、旋转圆工作台：直径Ф172mm，移动范围：360°等分刻度，游标精度6′
9、移动尺：移动行程30×40mm
10、调焦范围：22mm，同轴共轨式粗微动调焦，微动格值0.002mm
11、滤色片：蓝色
12、补色器：石膏λ片，云母1/4λ片、石英楔子
13、聚光镜： N．A=1．30摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏。
14、集光镜：高亮度固定式照明
15、光源：上照明：卤素灯12V30W，AC85V-230V，亮度可调；下照明：卤素灯12V30W, AC85V-230V, 亮度可调
16、计算机成像系统：CCD摄像头、CCD适配镜、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口，（电脑自购）
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	目镜：10×/Φ20mm
	只
	2

	4
	10×十字目镜、10×分划目镜、10×网格目镜
	只
	各1

	5
	无限远无应力平场消色差物镜：4×/0.1（∞/ - ）、10×/0.25（∞/ - ）
	只
	各1

	
	20×/0.40（∞/ - ）、 40×/0.65（∞/0.17）、60×/0.85（∞/0.17）
	
	

	6
	石膏1λ试片、云母1/4λ试片、石英楔子试片
	件
	各1

	7
	0.01mm测微尺（C1型）
	片
	1

	8
	落射（反射）照明器
	只
	1

	9
	落射（反射）照明器灯箱
	只
	1

	10
	透射光蓝色圆形滤色片
	片
	1

	11
	反射光滤色板：ND25、LBD-2、IF550
	块
	各1

	12
	Φ17mm通光板
	块
	1

	13
	2.5mm孔径光栏调中六角扳手
	把
	2

	14
	2mm锁紧（固定）螺钉六角扳手
	把
	1

	15
	移动尺
	把
	1

	16
	调节手柄
	只
	2

	17
	透射接头
	只
	1

	18
	备用灯泡 （12V30W）
	只
	2

	19
	防尘罩
	只
	1

	20
	CCD视频摄像头
	只
	1

	21
	适配镜（MCL-Z)
	只
	1

	22
	外置式图像采集卡（BM-A/D视频转换器）
	块
	1

	23
	产品使用说明书
	份
	1

	24
	产品合格证明
	份
	1

	25
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/pianguangxianweijing/BM-60XCC.html
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