偏光显微镜BM-59XCS（数码）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-59XCS 数码偏光显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校zui常用的专业实验仪器之一，近年来，随着光学技术的不断进步，作为光学仪器的偏光显微镜，其应用也越来越广阔，BM-59XCS数码偏光显微镜就是非常适用的产品，可供广大用户作单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察以及显微镜摄影，配置有石膏λ片、云母1/4试片、石英楔子和移动尺等附件，是一组具有较完备功能和良好品质的新型产品。
本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式三目镜筒45°倾斜，可360度自由转动。
 
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍率
	目视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ18mm

	网格目镜
	10X
	Φ18mm

	十字目镜
	10X
	Φ18mm

	分划目镜
	10X
	Φ18mm



2、物镜：
	
	放 大 倍 数
	数 值 孔 径(NA)
	盖 玻 片 厚度

	无应力消色差物镜
	4X
	0.10
	-

	
	10X
	0.25
	-

	
	25X
	0.40
	-

	
	40X
	0.65
	0.17mm

	
	63X
	0.85
	0.17mm



3、物镜和目镜配合倍率表：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	10X
	1X
	40X

	10X
	
	
	100X

	25X
	
	
	250X

	40X
	
	
	400X

	63X
	
	
	630X



4、机载筒长:160mm
5、瞳距：55-75mm
6、物镜转换器：四孔转换器中心可调
7、旋转圆工作台：直径Φ170mm，移动范围：360º等分刻度，游标精度6'
8、载物圆平板：外径Φ80mm,内径Φ24mm
9、移动尺：移动行程30×40mm
10、调焦机构：30mm，微动格值0.002mm
11、补偿器：石膏λ片、云母1/4λ片、石英楔子
12、聚光镜：N.A=1.30 摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏
13、验偏装置：0°-90°转动式验偏器
14、起偏装置：配置在聚光镜上
15、光源：卤素灯220V/110V 6V20W 亮度可调
16、数码相机系统 ：数码相机、90度数码适配镜、转接器
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	目镜: 10X目镜
	只
	2

	4
	10X十字目镜、10X分划目镜、10X网格目镜
	只
	各1

	5
	无应力消色差物镜: 4X/0.10、10X0/.25、25X/0.40
40X/0.65 弹簧、63X/0.85 弹簧
	只
	各1

	6
	石膏1λ试片、云母1/4λ试片、石英楔子试片
	件
	各1

	7
	0.01测微尺（C1）
	片
	1

	8
	蓝色滤色片
	片
	1

	9
	移动尺
	把
	1

	10
	调节手柄
	只
	2

	11
	透射接头
	只
	1

	12
	备用灯泡6V 20W
	只
	2

	13
	防尘罩
	只
	1

	14
	数码相机
	架
	1

	15
	90度数码适配镜（MCL-S90）
	只
	1

	16
	转接器
	套
	1

	17
	产品使用说明书
	份
	1

	18
	产品合格证明
	份
	1

	19
	产品保修卡
	份
	1
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