偏光显微镜BM-57XCS（数码）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
随着科技的日益进步，显微镜的技术愈来愈完善，它的应用*域也不断拓展。凝聚我公司zui新科研成果的BM-57XCS数码偏光显微镜正是因此而面世的一款多功能显微镜，它被广泛地应用于地质、矿产、冶金等部门，以及作为相关高等院校zui常用的专业实验仪器和珠宝爱好者的鉴定工具，并可供广大用户作单偏光观察，正交偏光观察，以及显微摄影。随机配备有石膏λ、云母1/4λ试片，是具有完备功能和良好品质的新型产品，让您的工作突飞猛进。
BM-57XCS 数码偏光显微镜，采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式三目镜筒30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍率
	目视场直径

	平场目镜
	10X
	18mm

	
	16X
	13mm



2、物镜：
	类 别
	放 大 倍 数
	数 值 孔 径(NA)
	盖 玻 片 厚度(mm)

	物镜
	4X
	0.10
	

	
	10X
	0.25
	

	
	40X
	0.65
	0.17

	
	100X（油）
	1.25
	0.17



3、机械筒长：160mm
4、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、旋转平台尺寸：ф120 mm，移动范围360°
6、瞳距：55-75 mm
7、调焦装置：粗微动同轴调焦带调焦限位、粗动调焦张力锁紧装置。 微调格值0.002mm
8、聚光镜：N.A.1.25摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏
9、试片：石膏λ片、云母1/4λ
10、滤色片：蓝、绿、黄
11、光源：下照明：内置调光3.5V/1W 的LED灯 亮度可调。
12、数码相机系统 ：数码相机、90度数码适配镜、转接器
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量
	备 注

	1
	偏光显微镜主体
	台
	1
	

	2
	三目观察头
	只
	1
	

	3
	平场目镜: WF10X /Ф18mm
WF10 X带刻度
	只
	2
	

	
	
	只
	1
	

	4
	平场目镜：WF16X/Ф13mm
	只
	2
	

	5
	消色差物镜: 4X/0.10、10X0/.25
40X/0.65 弹簧、100X/1.25弹簧(油)
	只
	各1
	

	6
	验偏部件组
	组
	1
	在主体上

	7
	λ石膏插板、1/4λ云母插板
	件
	各1
	在主体上

	8
	滤色片（蓝、绿、黄）
	片
	各1
	

	9
	香柏油
	瓶
	1
	

	10
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1
	

	11
	光源为3.5V/1W高亮度LED灯、保险丝1A
	只
	各1
	在主体上

	12
	（EYEPIECE LINDER)(CCD LINKER)接筒
	只
	各1
	

	13
	数码相机
	架
	1
	

	14
	90度数码适配镜（MCL-S90）
	只
	1
	

	15
	转接器
	套
	1
	

	16
	防尘罩
	只
	1
	

	17
	产品使用说明书
	份
	1
	

	18
	产品合格证明
	份
	1
	

	19
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/pianguangxianweijing/BM-57XCS.html
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