高级生物显微镜BM-SG10（三目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-SG10**生物显微镜采用无限远光学技术，采用半复消色差无限远平场物镜，扩展性强可配备垂直照明装置、荧光装置等辅助设备，广泛用于组织学、生物学、细菌学、病理学、药物化学等研究*域及大专院校的教学工作和医学界的临床分析与实验等。
本仪器采用光源，照明可连续调节亮度，三目铰链式观察筒，30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜
	类别
	放大倍数
	视场直径

	高眼点宽视野平场目镜
	10X
	Φ23mm

	
	16X（选购）
	Φ17mm



2、物镜
	类别
	放大倍数
	数值孔径
	工作距离

	半复消色差
无限远平场物镜
	4X
	0.10
	29.4mm

	
	10X
	0.25
	16.0mm

	
	20X
	0.40
	3.0mm

	
	40X(S)
	0.65
	0.63mm

	
	100X（S）Oil
	1.25
	0.35mm



3、机械筒长： 无限远系统(∞)
4、放大倍数：40X-1000X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、物镜转换器：六孔转换器
6、镜筒透镜：焦距：f=200mm
7、载物台尺寸：双层移动平台189×160mm，移动范围 80×50mm
8、瞳距：55-75 mm
9、调焦装置：30mm粗微动同轴调焦带限位,粗动调焦张力锁紧装置 微调格值0.002mm
10、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏
11、滤色片：蓝、绿、中性
12、光源：12V/50W卤素灯,柯勒照明,光源可调
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜10×/Φ22㎜
	只
	2

	4
	半复消色差无限远平场物镜4X、10X、20X、40X、100X(油）
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	滤色片（黄、兰、绿）
	片
	各1

	7
	香柏油
	瓶
	1

	8
	灯泡（12V50W)
	只
	1

	9
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	10
	灯箱
	只
	1

	11
	连接线
	根
	1

	12
	产品使用说明书
	份
	1

	13
	产品合格证明
	份
	1

	14
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/yanjiuxingxianweijing/BM-SG10.html
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