平板电脑型透反射生物显微镜BM-12P
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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透反射显微镜BM-12P（平板电脑）
一、用途
	BM-12P 平板电脑型透反射生物显微镜采用了反射和透射两种照明形式，并配有偏光装置。在反射光照明下可进行明场和偏光观察，又可在透射光照明下作明场观察，采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒30°倾斜，可360度自由转动。本仪器造型新颖、性能良好、使用方便可靠，可供工厂、高等院校、科研机构及电子工业部门作金相、矿相、晶体、微电子等方面的试验与分析研究之用。
	




二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm

	
	10X(可调焦0.1mm尺)
	Φ18mm（选购）



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	物镜
	4X
	0.10
	37.5mm

	
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



3、载物台尺寸：双层移动平台，平台尺寸：140mm×140mm 移动范围：75mm×40mm
4、瞳距：55-75 mm 
5、调焦装置：30 mm粗微动调焦同轴机构 微调格值0.002mm
6、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏
7、光源：反射照明，卤素灯AC85V-230V，6V/20W；透射照明，卤素灯AC85V-230V，6V/20W，亮度可调
8、滤色片：插板式滤色片：绿色、蓝色、黄色
9、偏光装置：检偏镜可360°转动，起偏镜、检偏镜均可移出光路
10、成像系统：10.5寸大屏幕安卓系统平板电脑，专用适配镜
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10X/Φ18㎜、16X/Φ11㎜
	只
	各2

	4
	物镜：4X、10X、40X、100X(油）
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	滤色片（黄、蓝、绿）
	片
	各1

	7
	香柏油
	瓶
	1

	8
	灯泡（6V20W)、保险丝（1A）
	只
	各1（备用）

	9
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	10
	起片镜
	片
	1

	11
	验片镜
	片
	1

	12
	滤色片插片：黄、蓝、绿
	片
	1

	13
	10.5寸大屏幕安卓系统平板电脑
	台
	1

	14
	适配镜
	只
	1

	15
	产品使用说明书
	份
	1

	16
	产品合格证明
	份
	1

	17
	产品保修卡
	份
	1




产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-12P.html
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