C1物镜测微尺
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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C1物镜测微尺
技术参数
C1型物镜测微尺是一标准刻尺，其尺度总长为１mm，分为100等分，每一分度值为0.01mm，即10um，刻线外有一直径为φ3，线粗为0.1mm的圆，以便调焦时寻找线条。刻线上复有厚度为0.17的盖玻片，保护刻线久用而不损伤，线型放大图如图。
产品页面 https://www.bmxwj.cn/yiqipeijian/C1.html
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