BM-FG113手持糖量折光仪
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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BM-FG113手持糖量折光仪
一、用途
BM-FG113手持糖量折光仪的物点是视场窗口大而清晰，是一种测量液体浓度的仪器，
体积小、重量轻、造型美观、使用方便等优点，因而获得了广泛使用，此型号适用于
饮食行业生产配料监控和婴幼儿、老人、尤其病人（糖尿病、肾病等）饮食中糖摄入量
及汽车行业电池液、防冻液、清洗液的监控。
二、技术规格
	系列
	型号 普通/温补
	测量范围
	刻度值
	尺寸mm

	糖度(Brix)
	FG-108/118
	0~80% 糖
	0.5%
	Ø29×155



温补型：内装自动温度补偿装置，有效温度范围为10℃―30℃。
重 量：温补型约185克。
产品页面 https://www.bmxwj.cn/abeizhesheyi/BM-FG113.html
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