生物显微镜XSP-BM-2CEAD（电脑）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSP-BM-2CEAD 电脑生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作，在医学上可进行三大常规检查，在学校实验室可供教学之用。
本仪器采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒，30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	物镜
	4X
	0.10
	37.5mm

	
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



3、机械筒长：160mm
4、光学放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、载物台尺寸：120×120mm 移动尺移动范围：55×30mm，游标：0.1mm
6、调焦装置：14mm粗微动同轴调焦机构 微调格值0.002mm
7、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏
8、滤色片：蓝
9、光源：卤素灯6V/20W、亮度可调
10、计算机成像系统：数字CMOS摄像机，300万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量（电脑自购）。
三、选购件
1、数字CMOS摄像机(500万/1000万)
四、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10×/Φ18㎜、16×/Φ11㎜
	只
	各2

	4
	消色差物镜：4X、10X、40X、100X(油）
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	滤色片（蓝）
	片
	各1

	7
	香柏油
	瓶
	1

	8
	灯泡（6V20W)、保险丝（1A）
	只
	各1（备用）

	9
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	10
	数字CMOS摄像机
	只
	1

	11
	产品使用说明书
	份
	1

	12
	产品合格证明
	份
	1

	13
	产品保修卡
	份
	1
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